投影仪IT硬件产品采购需求
一、采购内容
本次计划采购72台激光投影仪设备，其中包括59台便携式激光投影仪和13台会议室用激光投影仪两类。
二、供应商资质要求
1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。供应商应成立满1年（含）以上，广西注册或在广西开设有分支机构（分公司的提供营业执照，办事处的提供以公司或法人名义签署的租赁合同）。

2、若供应商为投影仪原厂商，须提供以下材料：

（1）有效的营业执照副本复印件（经营范围须包含“生产”或“制造”相关内容）；

（2）出具产品来源证明（包括但不限于原厂产品合格证、出厂检测报告）。

若供应商非投影仪原厂商（即代理商或经销商），须提供以下材料：

（1）原厂商有效的营业执照副本复印件（经营范围须包含“生产”或“制造”相关内容）；

（2）原厂商出具的产品来源证明（包括但不限于原厂产品合格证、出厂检测报告）；

（3）广西区域代理商证明，或针对本项目的原厂商专项授权书。

三、产品规格
采购投影仪需为国产品牌设备，参考品牌（或同档次）：极米、坚果和海信，设备技术指标要求如下所示：

便携式激光投影仪性能要求

	序号
	指标项
	技术要求

	1
	类型
	便携式激光投影仪

	2
	亮度
	1500ISO流明或1300CVIA流明及以上

	3
	物理分辨率
	不低于1920×1080dpi

	4
	动态对比度
	≥10000：1

	5
	光源类型
	激光光源

	6
	光源寿命
	≥20000小时

	7
	噪音
	≤30dB

	8
	功耗
	≤300W

	9
	内存
	不低于2GB运行内存+32GB存储

	10
	校正
	自动对焦,自动梯形校正

	11
	净重量
	≤2.1kg

	12
	其他
	输入接口齐全（至少含HDMI,USB，VGA等），WIFI功能可关闭。


会议室用激光投影仪性能要求

	序号
	指标项
	技术要求

	1
	类型
	会议用激光投影仪

	2
	亮度
	5500ISO流明或5000CVIA流明及以上

	3
	物理分辨率
	3840×2160dpi

	4
	动态对比度
	≥10000：1

	5
	光学变焦
	≥1.5倍光学变焦

	6
	光源类型
	三色激光光源

	7
	光源寿命
	≥20000小时

	8
	噪音
	≤30dB

	9
	功耗
	≤300W

	10
	内存
	不低于4GB运行内存+64GB存储

	11
	校正
	自动对焦,自动梯形校正，六向＋四点校正

	12
	其他
	输入接口齐全（至少含HDMI,USB等），WIFI功能可关闭。


四、产品质量要求
1、投影仪生产厂商要求
	需求
	需求细项
	详细说明

	资质
	CCC认证
	具备认证证书

	
	SRRC认证
	具备认证证书（带无线功能的投影仪需提供）


2、供应商保证向我行所提供的产品为我行所要求订购的原厂商生产的、完整、全新、未曾使用过的产品。产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。
3、供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准，且能正常运行和使用。
五、供货及安装方案
1.配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起30日内（或下达订单之日起）将我行采购的产品免费配送至至广西各地市分行。
供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。
2.安装调试要求
(1)商品运至我行指定地点、经我行对商品数量、外包装完好程度、品牌、规格初验合格后，供应商须在15个工作日内将商品免费安装、调试完毕。

(2)供应商对产品的安装调过程须在指定时间进行，具体实施时段以我行通知为准。我行无需为安装调试服务支付任何费用。

(3)我行为安装调试提供工作场地、电源等条件，产品安装调试所需的耗材应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守我行工作场所的工作纪律及相关管理规定。

(4)吊装投影的安装调试需提供适配场地的相关配件（含吊架等）。

六、款项支付要求
1、投影仪到货及测试验收合格后，供应商提交验收报告并得到我行确认后30个工作日内，凭供应商开具的符合国家规定的增值税专用发票支付95%，剩下5%作为质量保证金。

2、如供应商未按约定履行保修责任，我行可将质量保证金直接用于抵扣供应商应支付的维修费用以及违约金等（包括供应商不能按时完成修理任务时，我行自行组织或委托第三方人员修理而发生的费用及因此遭受的损失。因维修而发生的费用以我行提供的维修及材料等合法发票数额为准）。扣除前述费用后剩余的质量保证金（如有）将在产品保修期满后一次性无息付清。

七、报价要求

	投影仪
	投标厂商
	投标型号
	数量(台)
	增值税率
	含税单价(元)
	含税总价(元)

	便携式激光投影仪
	　
	
	59
	
	
	

	会议室用激光投影仪
	
	
	13
	
	
	


报价单
供应商所提交的报价费用为包含增值税的含税价,报价包含本项目下我行应支付的所有款项，涵盖所涉及的安装调试及验收等全过程涉及的全部费用，我行无须再支出任何其他款项。
售后服务要求
    1、保修服务要求

(1)供应商应对所提供的投影仪实行保修服务，保修期不低于 5年，保修期依照投影仪安装验收合格后的时间计算。

(2)供应商应对保修期内缺陷和故障投影仪进行无条件免费更换，如针对故障投影仪发生争议，以我行认定结果为准，无条件免费更换的费用内容应包括更换件、人工、材料、交通运输等一切相关费用。维修更换配件应为原厂配件。

(3)供应商须派遣经验丰富的工程师为我行提供投影仪保修服务，并设立专职的项目经理或技术负责人负责服务，具备足够的上岗技能并保持稳定，如需更换应提前一个月通知我行并征得我行同意。供应商投标时须在文件中提供拟派遣至本项目的保修期服务人员数量、资质及工作职责。

(4)产品出现故障时，我行可以通过电话或网络方式向维护支持服务提供方报告故障，维护支持服务提供方技术人员应在 2-8 小时内到达现场，产品故障应当在技术人员到达现场后 48 小时内解决，产品恢复正常运行或使用。如故障无法现场解决，维护支持服务提供方应当首先用功能相同的备件、备用产品替换故障部件、故障产品或按照我行要求采取其他补救措施。

（5）供应商维修维护应尽量在收货方内部进行，确需送外维修的，拆除硬盘等存储部件。负责维修维护的外包人员应签署《保密承诺书》。

2、培训要求

供应商应提供培训服务，为我行工作人员进行至少一次的现场培训，使我行人员能独立使用该产品，完成日常操作和相关维护。
